**Entla Blockfutter mit Natursteinoberfläche**

**Klassifizierung:**

Innentüre im Wohnungs- und Objektbau

**Blockfutter:**

Blockfutter in MDF mit Natursteinoberfläche

Bodenanschluss: schwellenlos

**Beschläge:**

Lappenschliessblech in CNS, z.B. Glutz B-1001

3D Objektband, z.B. VN 2927 Compact (Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend)

Anzahl: 1 Stk. à