**Haustür mit vorgehängter Aluvorsatzschale, überfälzt, auf Holzrahmen**

**Klassifizierung:**

Klimaklasse 3c

Bewertetes Schalldämmass: R‘w 32 dB

Widerstandsklasse RC2

**Türblatt:**

ENTLA Alu-Therma 68 mm einflüglig

beidseitig mit MDF-Exterior Deck mit Aluminuimeinlage auf Sperrholz Absperrung

4 seitig gefälzt mit Überschlagsdichtung

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Aluvorsatzschale:**

Schwimmend vorgehängt, Seidenglanz einbrennlackiert

**Rahmen:**

Blendrahmen in Sipo massiv, Dimension ca. 90 x 68mm

Bodenanschluss: Schwelle Eifel 100 T, Absenkdichtung Planet X3

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Beschläge:**

Sicherheitsbeschlag und Drückergarnitur in CNS

Mehrpunkt-Einsteckschloss mit Wechsel, Dornmass 70 mm, für Rundzylinder,

z.B: Polytribloc 1855

3D Objektband, z.B. VX 7939/160, Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend

Grösse (Durchgangsmass): 1000 x 2000mm

Grösse (Rahmenaussenmass): 1180 x 2150mm

Anzahl: 1 Stk. à

**Haustür mit Glasausschnitt und vorgehängter Aluvorsatzschale, überfälzt, auf Holzrahmen**

**Klassifizierung:**

Klimaklasse 3c

Bewertetes Schalldämmass: R‘w 32 dB

Widerstandsklasse RC2

**Türblatt:**

ENTLA Alu-Therma 68 mm einflüglig

beidseitig mit MDF-Exterior Deck mit Aluminuimeinlage auf Sperrholz Absperrung

4 seitig gefälzt mit Überschlagsdichtung

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Aluvorsatzschale:**

Schwimmend vorgehängt, Seidenglanz einbrennlackiert

**Rahmen:**

Blendrahmen in Sipo massiv, Dimension ca. 90 x 68mm

Bodenanschluss: Schwelle Eifel 100 T, Absenkdichtung Planet X3

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Beschläge:**

Sicherheitsbeschlag und Drückergarnitur in CNS

Mehrpunkt-Einsteckschloss mit Wechsel, Dornmass 70 mm, für Rundzylinder,

z.B: Polytribloc 1855

3D Objektband, z.B. VX 7939/160, Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend

**Glas:**

3-fach Isolierglas, Gesamtstärke ca. 44 mm

Grösse (Durchgangsmass): 1000 x 2000mm

Grösse (Rahmenaussenmass): 1180 x 2150mm

Anzahl: 1 Stk. à

**Haustür mit vorgehängter Aluvorsatzschale, flächenbündig, auf Holzrahmen**

**Klassifizierung:**

Klimaklasse 3c

Bewertetes Schalldämmass: R‘w 32 dB

Widerstandsklasse RC2

**Türblatt:**

ENTLA Alu-Therma 68 mm einflüglig

beidseitig mit MDF-Exterior Deck mit Aluminuimeinlage auf Sperrholz Absperrung

3 seitig mit Doppelfalz

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Aluvorsatzschale:**

Schwimmend vorgehängt, Seidenglanz einbrennlackiert

**Rahmen:**

Blendrahmen in Sipo massiv, Dimension ca. 90 x 71mm

Bodenanschluss: Schwelle Eifel 100 T, Absenkdichtung Planet X3

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Beschläge:**

Sicherheitsbeschlag und Drückergarnitur in CNS

Mehrpunkt-Einsteckschloss mit Wechsel, Dornmass 70 mm, für Rundzylinder,

z.B: Polytribloc 1855

3D Objektband, z.B. VX 7859/160, Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend

Grösse (Durchgangsmass): 1000 x 2000mm

Grösse (Rahmenaussenmass): 1180 x 2150mm

Anzahl: 1 Stk. à

**Haustür mit Glasausschnitt und vorgehängter Aluvorsatzschale, flächenbündig, auf Holzrahmen**

**Klassifizierung:**

Klimaklasse 3c

Bewertetes Schalldämmass: R‘w 32 dB

Widerstandsklasse RC2

**Türblatt:**

ENTLA Alu-Therma 68 mm einflüglig

beidseitig mit MDF-Exterior Deck mit Aluminuimeinlage auf Sperrholz Absperrung

3 seitig mit Doppelfalz

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Aluvorsatzschale:**

Schwimmend vorgehängt, Seidenglanz einbrennlackiert

**Rahmen:**

Blendrahmen in Sipo massiv, Dimension ca. 90 x 71mm

Bodenanschluss: Schwelle Eifel 100 T, Absenkdichtung Planet X3

allseitig hydrophobiert und grundiert für deckende Oberflächenbehandlung

**Beschläge:**

Sicherheitsbeschlag und Drückergarnitur in CNS

Mehrpunkt-Einsteckschloss mit Wechsel, Dornmass 70 mm, für Rundzylinder,

z.B: Polytribloc 1855

3D Objektband, z.B. VX 7859/160, Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend

**Glas:**

3-fach Isolierglas, Gesamtstärke ca. 44 mm

Grösse (Durchgangsmass): 1000 x 2000mm

Grösse (Rahmenaussenmass): 1180 x 2150mm

Anzahl: 1 Stk. à