**Innentüre Entla RS 40 mm mit Prägefurnieroberfläche**

**Klassifizierung:**

Innentüre im Wohnungs- und Objektbau

**Türblatt:**

ENTLA RS 40 mm einflüglig

beidseitig mit Prägefurnierplatte, Holzart: \_

4 seitig gehobelt und gefast

allseitig Natur geölt für Innenanwendung

**Beschläge:**

Türschild und Drückergarnitur in CNS

Einsteckschloss mit Dornmass 60 mm, für Bartschlüssel, z.B: Glutz 1102 BB

3D Objektband, z.B. VN 2927 Compact (Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend)

Anzahl: 1 Stk. à

**Innentüre Entla LS 40 mm mit Prägefurnieroberfläche**

**Klassifizierung:**

Innentüre im Wohnungs- und Objektbau

**Türblatt:**

ENTLA LS 40 mm einflüglig

beidseitig mit Prägefurnierplatte, Holzart: \_

4 seitig gehobelt und gefast

allseitig Natur geölt für Innenanwendung

**Beschläge:**

Türschild und Drückergarnitur in CNS

Einsteckschloss mit Dornmass 60 mm, für Bartschlüssel, z.B: Glutz 1102 BB

3D Objektband, z.B. VN 2927 Compact (Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend)

Anzahl: 1 Stk. à

**Innentüre Entla dB-Favorite 40 mm mit Prägefurnieroberfläche**

**Klassifizierung:**

Innentüre im Wohnungs- und Objektbau mit erhöhten Schallanforderungen

Bewertetes Schalldämmass: R‘w 35 dB

**Türblatt:**

ENTLA dB-Favorite 40 mm einflüglig

beidseitig mit Prägefurnierplatte, Holzart: \_

4 seitig gehobelt und gefast

allseitig Natur geölt für Innenanwendung

**Beschläge:**

Türschild und Drückergarnitur in CNS

Einsteckschloss mit Dornmass 60 mm, für Bartschlüssel, z.B: Glutz 1102 BB

3D Objektband, z.B. VN 2927 Compact (Anzahl dem Gewicht der Türe entsprechend)

Absenkdichtung, z.B. Planet HS

Anzahl: 1 Stk. à